## Hlavní okno - rozmístění ovládacích prvků

Hlavní okno sestává ze dvou funkčních bloků: Panel komunikace v horní části okna programu pod modrým záhlavím (zůstává trvale viditelný) Blok s jednotlivými kartami (volitelnými, samostatně tématicky zaměřenými). Z nich bývá zobrazena vždy právě jen jedna karta, zvolená příslušnou záložkou. Tento blok zabírá zbytek okna programu.
Jednotlivé karty bloku jsou: okamžité hodnoty - karta s hodnotami proudu(ů) a napětí, které právě naměřil regulátor konfigurace - proudové snímače - karta určená k nastavení regulátoru s ohledem na způsob zapojení a dimenzování proudových snímačů konfigurace - relé - karta určená k nastavení regulátoru s ohledem na zapojení připojených spotřebičů přebytků elektřiny FVE a další technologické požadavky přípojného místa (obvykle domácnosti) MODBUS adresace - karta určená k nastavení adresy regulátoru v protokolu MODBUS, pokud bude regulátor součástí sběrnice s více přístroji aktualizace firmwaru - karta určená k aktualizaci firmwaru přímo z prostředí monitorovacího PC-programu, bez nutnosti použití dalších vývojových prostředků. Firmwarové aktualizace jsou zveřejňovány výrobcem regulátoru.