### Panel komunikace

je umístěn v horní části okna programu.

Panel komunikace Obsahuje tyto komponenty:

- ComboBox s aktuálním seznamem sériových portů dostupných na použitém počítači, sloužící k volbě sériového portu, který bude použit ke komunikaci s regulátorem.

- Panel symbolizující LED diody, sloužící k indikaci sériové komunikace. Tx indikuje vysílání dat z PC do regulátoru, Rx indikuje příjem dat vracených z regulátoru.

- ComboBox s aktuální MODBUS adresou přístroje, s nímž právě PC komunikuje. V případě použití sběrnice s více přístroji slouží tento ComboBox k výběru právě monitorovaného přístroje

- Tlačítko nápovědy, které je zde z důvodu trvalé dostupnosti (panel komunikace je jediná plocha okna programu, která je trvale viditelná)