## Karta okamžitých hodnot

Na této kartě se zobrazují číselně i graficky právě měřené hodnoty napětí a proudu. Přesnost zobrazovaných hodnot závisí na nastavení kalibračních konstant (nastavují se na sousední kartě), dále pak na rozsahu a linearitě měřících transformátorů. Výchozí nastavení z výroby (default hodnoty uložené ve Flash Eprom spolu s programem) odpovídá použití vestavěného měřícího transformátoru.
Samotný regulační proces na kalibračních konstantách nezávisí (regulace využívá přímých hodnot získaných A/D převodem). Kalibrace tyto syrové hodnoty převádí do standardních měrných jednotek; je spíše estetickou záležitostí - aby uživatel viděl na displeji skutečné hodnoty ve voltech a ampérech.

Druhý blok na této kartě zobrazuje hodnoty PI regulátoru (vstupní hodnoty, výstupní hodnotu).
Pomocí posuvníků lze upravovat proporcionální a integrační složku PI regulace.
Součástí bloku PI regulátoru je také panel virtuálních LED diod indikující stav všech relé (a také stav LED diod na monitorovaném přístroji). Oproti fyzickému regulátoru je zde navíc virtuální signálka "N-Tarif" indikující režim elektroměru "nízký tarif".