## Karta konfigurace relé

1. Prvním funkčním blokem na této kartě je blok konfigurace relé, který povoluje/zakazuje funkci jednotlivých vestavěných relé a dále definuje vazby těchto relé na ovládací signály z obou implementovaných spínacích hodin.
   Význam jednotlivých konfiguračních bitů je patrný ze schematu umístěného přímo v tomto funkčním bloku:
   - Dolní řada zaškrtávacích políček umístěných v tomto schématu umožní úplný zákaz či povolení kteréhokoli relé. Nejspíš se bude hodit po skončení topné sezóny, k letnímu odstavení spotřebičů sloužících k vytápění.
   - Horní řada zaškrtávacích políček umožní "natvrdo" sepnout vybraný spotřebič spínacími hodinami SH2, spínajícími v časovém intervalu, který je podmnožinou intervalu "nočního proudu" spínaného signálem HDO. Ovládací signál z hodin SH2 je nezbytný pro takové spotřebiče, které jsou řízeny regulátorem GreenBonO a zároveň musí být použity k odběru nakupované elektřiny ve dnech se slabou sluneční aktivitou. Typickým příkladem použití je spínání bojleru TUV v zimním období, kdy je celá řada dnů s nedostatečným slunečním svitem, takže je obvykle nutné dobít bojler ze sítě.

   Další ovládací prvky tohoto bloku jsou umístěny pod schématem:

   - combobox "způsob využití relé K5": umožní uživateli zvolit, zda relé K5 použije ve funkci prostého kontaktu spínacích hodin SH1, nebo zda bude zařazeno jako 5.relé kaskády a rozšíří tak regulaci o další stupeň.
   - Zaškrtávací políčko "hlídat proudové skoky": se může hodit v případě, že se v průběhu regulace vyskytnou stavy, kdy výkon připojený na SSR je menší, než výkon ovládaný některým relé kaskády. Aby nenastal stav cyklického spínání a odpínání tohoto relé, odměří si GreenBonO proud odebraný po sepnutí relé a následně průběžně hlídá proud přebytků. Relé dovolí sepnout až poté, co přebytky dosáhnou velikosti odpovídající proudu spotřebiče, který je na řadě.
     Protože občas může být zachycen falešný proudový skok nesouvisející se spotřebiči GreenBona, je zaznamenaný proudový skok každou celou čtvrthodinu vynulován a následně znovu odměřen.
     Pokud je rozložení spotřebičů dobře navrženo a k popisovanému stavu nedochází, pak je ( s ohledem na míru využití přebytků) lepší toto políčko nezaškrtávat.
   - Zaškrtávací políčko "při přebytcích připojit spotřebiče natvrdo": určuje způsob regulace v době, kdy se vzájemně prolíná výroba FVE s plánovaným nákupem nočního proudu podle stavu spínacích hodin SH2. Rozhoduje, zda při regulaci bude mít prioritu řídící signál od spínacích hodin SH2 (červená linie ve schématu), nebo PI regulátor (černá linie ve schématu)
     Je-li toto políčko zaškrtnuto, jsou všechna relé (které to mají povoleno) sepnuta spínacími hodinami SH2 bez ohledu na velikost přebytků (mnohdy je tento režim nutný v zimě),
     není-li zaškrtnuto, spotřebovávají se přednostně pouze přebytky a až po jejich zániku dojde k sepnutí spotřebičů hodinami SH2 a dobití ze sítě (často výhodné v létě).
   - Zaškrtávací políčko "pomalá modulace SSR": je-li zaškrtnuto, SSR nespíná po jednotlivých periodách, ale v podstatně delších intervalech (řádu sekund).
   - Tlačítko "odeslat" slouží k odeslání upravených dat do regulátoru GreenBonO. Normálně je pasivní, je-li něco nového k odeslání, přejde do aktivního stavu.

2. Druhým blokem je nastavení reálného času v regulátoru. V tomto bloku je zobrazen jak čas v regulátoru, tak čas v PC. Pokud se navzájem liší o více než 10 sekund, tlačítko "seřídit podle PC" přejde do aktivního stavu a celý blok bliká žlutě. Jedním kliknutím se pak nastaví čas v regulátoru.

3. Třetím blokem je grafická reprezentace spínacích hodin SH1, sloužících ke spínání relé K5. Toto relé, jak je ostatně patrno ze schematu na popisované kartě programu není součástí spínací kaskády - není ovládáno PI regulátorem spotřeby. Je ovládané výhradně jen spínacími hodinami a umožňuje zkrátit dobu připojení těch spotřebičů nočního proudu, které nejsou řízené regulátorem GreenBonO, ale sdílejí s regulovanými spotřebiči úložiště energie.
   Konkrétní příklad: akumulační nádrž se dvěma topnými tělěsy- první těleso je spínané pouze nočním proudem, druhé je řízené regulátorem Greenbono a dodává přebytky z FVE. V některých ročních obdobích je žádoucí omezit dobu sepnutí prvního tělesa, a k tomu slouží relé K5 a spínací hodiny SH1.
   Dva spínací intervaly se nastavují pomocí modré (start) a hnědé (stop) zarážky, které lze přesouvat myší. Někdy se hodí tlačítko "default" (je součástí obou spínacích hodin, které se zviditelní kliknutím myši na některou zarážku), jehož stisknutím se časy přednastaví do výchozího stavu z výroby, a pak lze pohodlně upravit nastavení dle potřeb. Spínací intervaly jsou zobrazeny stejnou barvou, jako spínaná relé ve vedlejším schematu. Zároveň je ve spínacích hodinách vyznačen červeně interval nočního proudu, který lze upravit ve spínacích hodinách SH1 poté co se přepne příslušné "radiové tlačítko" volby zadání spínacích časů.
   Červeně zobrazený interval nočního proudu slouží majiteli pro informaci o časech, ve kterých má k dispozici noční proud a má mu pouze usnadnit volbu, v jakých intervalech má smysl nastavovat hodiny SH1 a SH2.

4. čtvrtým blokem je blok spínacích hodin SH2. Způsob nastavení je shodný s hodinami SH1, smysl těchto hodin byl popsán při popisu horních zaškrtávacích políček schématu (v odstavci 1).

5. pátým blokem je blok nastavení počtu rozšiřujících modulů. Pokud jsou při regulaci přebytků použity další regulátory GreenBOnO s firmwarem rozšiřujících modulů, nastavuje se zde jejich počet. (rozšiřující moduly umožňují vytvořit až 50 stupňovou kaskádu)

### Výpadek napájení

Regulátor GreenBonO memá hodinové obvody nezávislé na napájecím napětí, takže při výpadku síťového napětí ztratí informaci o čase. Na samotnou PI-regulaci to nemá žádný vliv, zato spínací hodiny SH1 i SH2 nemohou bez časové informace správně fungovat. Pro ošetření takové situace má regulátor GreenBonO digitální vstup "N-Tarif", k němuž musí být připojen kontakt nesoucí informaci o právě běžícím odběrovém tarifu. Po výpadku napájení GreenBonO ví, že o čas přišel, a jako nouzové řešení plně respektuje tento signál. Spínací hodiny SH1 i SH2 pak nespínají jen zvolené podmnožiny intervalu nočního proudu, ale celou tuto množinu.