# GreenBonO_HMI program pro komunikaci s regulátorem GreenBonO

rozmístění a popis ovládacích prvků programu | o programu

## Účel použití programu

Program GreenBonO_HMI.exe je určen majitelům regulátoru spotřeby přebytků elektřiny fotovoltaické elektrárny GreenBonO.
Funguje jako vzdálený terminál - za použití PC zprostředkovává srozumitelnou komunikaci člověka s tímto přístrojem.

Program umožňuje majiteli regulátoru monitorovat měřené hodnoty v reálném čase a nakonfigurovat regulátor podle potřeb konkrétního odběrného místa.
Přitom vůbec nezáleží na tom, kdy a jak dlouho budou PC s regulátorem propojeny. Regulátor plní své úkoly nezávisle na této komunikaci, v okamžiku navázání spojení mu pouze přibudou další úkoly s tím spojené.

Komunikace probíhá prostřednictvím zvoleného sériového portu (COMx).
Komunikační parametry jsou neměnné (9600,8,N,1).
Ke komunikaci je použit protokol MODBUS v omezeném rozsahu (jsou implementovány pouze funkce č.3,4,6 a 16).

## Propojení PC s regulátorem

### Použité fyzické rozhraní

> U PC se předpokládá použití sériového portu (COMx), tedy rozhraní RS232. Stolní PC tento port běžně mají.

> U notebooků je situace jiná. Většina notebooků a netbooků sériový port nemá, ale běžně (a levně) se prodávají převodníky USB/RS232, viz. např. velkoobchod ALZA. Každý takový převodník, zapojený do USB portu, přidá k PC nový sériový port.

> #### Propojení jednoduchou šňůrou

> Regulátor GreenBonO je vybaven sériovým rozhraním RS485 s napětím signálu 5V. Rozhraní RS232 a RS485 jsou sice dvě odlišná rozhraní, pro něž se vyrábí celá řada více, či méně složitých převodníků, ale v našem případě lze tato dvě rozhraní úspěšně propojit i bez převodníků - pomocí jednoduché, dvoužilové šňůry (viz. obr.)
> Zásluhu na tom má drobná sw úprava obslužných funkcí sériového portu v programu GreenBonO_HMI.exe, která v podstatě simuluje chování převodníku RS232/RS485.

> Rezistor 680R na výstupu TxD u konektoru CANNON9 je nutný- změkčuje signál TxD, aby dvouvodičovou sběrnici dokázala budit i druhá strana).
> Šňůra může být dlouhá do 100m, což uvnitř jednoho objektu postačí. Pokud by však bylo třeba propojit dva samostatně uzemněné stavební objekty, je nutno použít plnohodnotný převodník s galvanicky oddělenými obvody.